**تعریف ایراد:**

**ایراد عدم تغییر حالت یخ خروجی از دستگاه(یخ آسیاب شده ودرشت) با توجه به تغییر تنظیمات حالت یخ روی صفحه کلید در مدل های SBS.**

**علت به وجود آمدن ایراد:**

**ایجاد برفک شدید به دلایل مختلف در قسمت موتور یخ خورد کن و بوبین تغییر حالت یخ و جلوگیری از حرکت روان و مناسب بوبین به علت وجود برفک در این قسمت.**

**روش رفع ایراد مطبق با عکسهای پیوستی مربوط:**

1. **خارج نمودن محفظه یخ از داخل دستگاه.**

 ****

1. **خارج نمودن سوکت یخ خورد کن از جای خود سپس باز نمودن پیچهای یخ خورد کن و خارج نمودن آن از جای خود.**

****

 ****

 ****

1. **باز نمودن پیچهای بوبین و ریل حرکت آن و جدا نمودن آنها از جای خود.**

****

 ****

 ****

1. **خشک نمودن قطعات باز شده خصوصا" داخل بوبین و پین آن**

 ** **

1. **در صورت امکان استفاده از اسپری روغن (آغشته نمودن بوبین و پین آن به روغن) جهت جلوگیری از انعقاد یخ در قسمتهای مورد نیاز.**

 ****

1. **بستن قطعات د مونتاژ گردیده بر جای خود به ترتیب.**

 ** **

 **علی هوازاده**

 **کارشناس آموزش**

 **خدمات مشتریان انتخاب دوو**